

*Zahutyń, dnia 19.04.2016*

FALLKLANDY Stanisław i Edward Fal S.J.

Zahutyń 55, 38-500 Sanok

NIP: 687-17-63-520

ZAPYTANIE OFERTOWE

##### Dostawa linii technologicznej do zbijania i obróbki tarcz głównych bębna drewnianego do nawijania kabli

**Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

**Zamawiający:**

FALLKLANDY Stanisław i Edward Fal S.J., Zahutyń 55, 38-500 Sanok

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Dostawa linii technologicznej do zbijania i obróbki tarcz głównych bębna drewnianego do nawijania kabli od 500 mm do 1200 mm składająca się z XIII modułów o minimalnych parametrach technicznych m.in.

Moduł I – dwa stanowiska do przygotowania tarcz

 głównych bębna -2szt

- dwa silniki o mocy min. 0,73 kW

Moduł II – Wstępnego łączenia dwóch warstw desek tarczy-2szt:

- dwa silniki o mocy min. 0,73 kW

- wyposażenie w dwa pneumatyczne pistolety x2 komplety

Moduł III – Otwór centralny:

- 1 podajnik do transportu tarczy

- 1 silnik wysokoobrotowy elektrowrzeciono min 5,5kW

- 1 elektrowrzeciono do wykonywania zagłębienia

pod kod kreskowy

Moduł IV – Automatyczna zbijarka tarcz głównych:

- szerokość mostu min. 1800 mm

- czas jednego cyklu min. 0,5 minuty

- min. 16 kanałów na gwoździe

- min. średnica gwoździa 2 mm, długość 25 mm

- max średnica gwoździa 4 mm, długość 90 mm

- system hydrauliczny do wciskania gwoździ – 1 silnik o mocy min. 14,6 kW

Moduł V – winda/podnośnik

- 1 silnik o mocy min. 0,73 kW

Moduł VI – Frezowanie poszycia rdzenia tarczy, obrzynanie i fazowanie:

- podajnik przejściowy (wejściowy) – 1 silnik o mocy min. 0,73 kW

- podajnik przejściowy (wyjściowy) – 1 silnik o mocy min. 0,73 kW

Obrzynanie tarczy po obwodzie za pomocą dwóch elektrowrzecion

 z prędkością minimum 8m/min

- obrzynanie górne – elektrowrzeciono

- obrzynanie dolne – elektrowrzeciono

- frezowanie poszycia rdzenia – 1 silnik o mocy min. 3kW

Z prędkością frezowania obwodową min 6m/min

- poziomy podajnik taśmowy – 1 silnik o mocy min. 0,70 Kw

- silnik pozycjonowania o mocy min. 0,73 kW

Moduł VII – otwory śrub ściągających i otwory zabierakowe

- podajnik przejściowy – 1 silnik o mocy min. 0,73 kW

- podajnik przejściowy – 1 silnik o mocy min. 0,73 kW

- otwory śrub ściągających - min. 2 silniki o mocy min. 2,5 kW

Minimalny promień otworów śrub -75mm

- otwory zabierakowe – min. 2 silniki o mocy min. 1,5 kW

Minimalny promień otworów zabierakowych-75mm

- silnik pozycjonowania o mocy min. 0,73 kW

Moduł VIII – otwory kablowe i otwory boczne:

- podajnik przejściowy – 1 silnik o mocy min. 0,73 kW

- podajnik przejściowy – 1 silnik o mocy min. 0,73 kW

- otwór do wprowadzania przewodu kablowego – silnik górny o mocy min. 5,5 kW; silnik dolny o mocy min. 5,5 kW

Minimalny promień 100mm

Otwór kablowy specjalny



- pozycjonowanie – silnik o mocy min. 0,73 kW

-wrzeciono dwugłowicowe do wykonywania otworów bocznych

Moduł IX – szczotka czyszcząca:

- silnik główny o mocy min. 0,73 kW

- silnik do napędu szczotki cylindrycznej o mocy min. 0,73 kW

- podajnik taśmowy – silnik o mocy min. 0,73 kW

Moduł X – Automatyczne wypalenie znaku ISPM 15:

- moduł wypalania: min. 2 grzałki

Moduł XI – Sztaplarka:

- silnik do zasilania pompy hydraulicznej o mocy min. 4 kW

- silnik do automatycznego pozycjonowania sztaplarki o mocy min. 1,5 kW

Moduł XII – Transfer:

- umożliwia transport ze sztaplarki do podajnika końcowego, a następnie magazynu

- podajnik wyjściowy 1 silnik o mocy min. 2,2 kW

Moduł XIII – Ochrona:

- zabezpieczenie całej linii wykonane w formie ogrodzenia ze stali

Wszystko razem zsynchronizowane .

Linia wyposażona w taśmociągi do obioru trocin i odpadów.

Wydajność linii technologicznej 2 tarcze średnicy 600mm na minutę .

Instrukcja obsługi i inne dokumenty związane z maszyną w języku polskim. Linia powinna posiadać zgodność z EC.

Miejsce dostawy - miejscowość: Zagórz, powiat: sanocki, województwo: podkarpackie, Rzeczpospolita Polska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

**Kod CPV:**

42642100-9

**Warunki udziału w postępowaniu :**

1.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców którzy:
1.1.1 są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
1.1.2. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
1.1.3 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
1.1.4 należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów:
2.1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru działalności gospodarczej;
2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
2.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, ze względu na powiązania osobowe i kapitałowe z Zamawiającym.

2.2.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień publicznych.
2.3. Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia.
2.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;.

Oferenci zobowiązani są do przedstawienia Oświadczenia o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia.

**Termin składania ofert:**

Środa, 01 czerwiec, 2016 – godzina 10:00

**Miejsce składania oraz otwarcia ofert:**

Oferty stanowiące odpowiedź na niniejsze ogłoszenie należy składać w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w zakresie dostawy linii technologicznej do zbijania tarcz głównych bębna drewnianego do nawijania kabli,  w postępowaniu nr RPO/2/2016, nie otwierać przed 01.06.2016 r. godz. 10:30” wraz z nazwą i adresem oferenta” do dnia 01.06.2016 godz. 10:00

Oferty można składać osobiście lub poprzez wysyłkę na adres: FALLKLANDY Stanisław i Edward Fal S.J. Zahutyń 55, 38-500 Sanok

Termin składania ofert upływa w dniu **01.06.2016 r. o godz. 10:00**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01czerwca 2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: FALLKLANDY Stanisław i Edward Fal S.J. Zahutyń 55, 38-500 Sanok

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**Link do ogłoszenia na stronie zamawiającego :**

<http://www.fallklandy.com/>

**Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria:

**Cena – 70 pkt.**

**Serwis – 20 pkt.**

**Gwarancja – 10 pkt.**

Opis kryteriów oceny:

Cena:

Ocena punktowa badanej oferty (Oc) będzie obliczana według następującego wzoru:

Oc = (najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu / cena netto badanej oferty) x 70 pkt

Serwis:

Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z zaproponowanym przez nich terminem usunięcia podstawowych usterek. Punkty będą przyznawane za wykonanie działań serwisowych w terminie:

* Do 12 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 20 pkt,
* Do 24 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 10 pkt,
* Do 48 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 5 pkt,

**UWAGA!!!
Za niezrealizowanie usługi w zaoferowanych terminach grożą kary umowne określone w istotnych postanowieniach umowy.**

Gwarancja:

Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z zaproponowanym przez nich terminem obowiązywania gwarancji. Punkty będą przyznawane za zaproponowanie okresu gwarancji producenta:

* Do 30 miesięcy– 10 pkt,
* Do 24 miesięcy– 6 pkt,
* Do 18 miesięcy – 3 pkt,
* Do 12 miesięcy– 1 pkt,

**UWAGA!!!
Przyznana gwarancja nie może być krótsza niż 6 miesięcy.**

**Za niezrealizowanie gwarancji w zaoferowanych terminach grożą kary umowne określone w istotnych postanowieniach umowy.**

**Termin wykonania zamówienia:**

Poniedziałek, 31 październik, 2016

**Powiat:**

sanocki

**Informacja na temat zakresu wykluczenia:**

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**Warunki zmiany umowy:**

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.

Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego

**Numer projektu:**

RPPK.01.04.01-18-1268/15